

毕业设计(论文)

基于stm32的智能窗帘控制与设计

教学单位: 计算机学院

专业名称: 16嵌入式技术及物联网

学 号: 2016030102059 2016030102061

学生姓名: 李锦轩 李秀峰

指导教师: 郝亚茹（讲师）

指导单位: 计算机学院

完成时间: 2020年 月 日

电子科技大学中山学院教务处制发

基于stm32的智能窗帘控制与设计

摘要

随着物联网的发展，智能化的时代已经悄然生息地步入大众生活中。人们对智能家居有着越来越高的要求。智能窗帘在其中有着不可或缺的重要性。它不仅要具有遮光作用和美化功能，更要具备简单方便的使用功能。然而，目前市面上传统的窗帘大多需手动去操作。每天早开晚关也是一件麻烦事，特别是别墅或复式房的大窗帘，比较长，而且重，需要耗费较大的力气才能打开或关闭窗帘，特别不方便。智能窗帘与之相比，可以实现自主控制以及远程控制，自动调节室内亮度，给与用户良好的体验。因此在改善传统窗帘操作不便、功能单一的基础上，设计一种操作简便的智能窗帘系统对提高用户生活质量，推动智能家居发展具有重要意义。

系统以STM32单片机作为主控制单元，通过传感器采集光照强度实现对窗帘的智能控制。并可在液晶屏幕上查看温湿度等室内环境信息。系统加入红外感应模块，夜晚自行启动检测，外部人员非法入侵将触发警报并且在服务器上可查看所有数据的报警记录、实时曲线、历史曲线等直观画面。同时，支持触摸屏操作、定时控制，服务器端、手机微信端远程控制，满足人们不同的需求。它的应用将给人们带来高科技的享受及便捷

关键词：物联网；智能窗帘；控制系统；STM32；

The Design of Intelligent Curtain System Base On STM32

Abstract

With the development of the Internet of things, an age of intelligence has quietly entered in people daily life.People have more and more requirements for smart home, Smart curtains are of vital importance.It not only has the function of shading and beautifying,but also has the function of convenient and intelligent use.However,Until now，the traditional curtain that sold on the market needs to be operated manually.In addition,it is a trouble that people have to open early and close late everyday.It is extremely inconvenient that people need to take more effort to open or close the big curtain of villa or double-entry room because of its length and weight.Compared with the traditional curtain,intelligent curtain can realize automatic control, and remote control, and automatically adjust the indoor brightness, giving usres a good experience.Therefore,the design of a simple and convenient intelligent curtain system is of great significance to improve the quality of life of people and promote the development of smart home.

In the system, STM32 single chip microcomputer is used as the main control unit.The intelligent control of the curtain is realized by the light intensity collected by the sensor and using sensors to collect environmental information such as indoor temperature, humidity, and illumination, which is displayed on LCD. The system is equipped with the infrared sensor module to alarm illegal invasion in night. And on the server,user can observe the alarm records, real-time curves, historical curves and other intuitive images of all data.At the same time,the system supports touch screen operation,timing control,remote control of server and mobile wechat to meet different needs of people.Its application will bring people the enjoyment of high-tech and convenience.

Key Words:Internet of things；intelligent curtain；control system；STM32；

目录

[第1章 绪论 1](#_Toc31931)

[1.1 课题背景 1](#_Toc15639)

[1.2 课题国内外发展现状 1](#_Toc7977)

[1.3 目的意义 2](#_Toc13486)

[1.3 论文主要工作 2](#_Toc4451)

[第2章 系统总体方案 3](#_Toc29223)

[2.1 系统设计要求 3](#_Toc16160)

[2.2 系统方案设计 4](#_Toc20123)

[第3章 系统硬件设计 5](#_Toc12390)

[3.1智能窗帘结构模型 5](#_Toc16381)

[3.2 系统硬件实现 5](#_Toc322)

[3.2.1 主控芯片模块 5](#_Toc132)

[3.2.2 窗帘控制模块 7](#_Toc16386)

[3.2.3 室内环境监测模块 7](#_Toc30317)

[3.2.4 WIFI模块 8](#_Toc11882)

[3.2.5 安防模块 8](#_Toc1767)

[第4章 系统软件设计 10](#_Toc1414)

[4.1 总体设计 10](#_Toc5402)

[4.1.1 软件开发环境简介 11](#_Toc6396)

[4.1.2 TLINK物联网云平台 12](#_Toc13994)

[4.2 室内环境监测实现 12](#_Toc24083)

[4.2.1 温湿度传感器 12](#_Toc12590)

[4.2.2 光敏传感器 13](#_Toc15304)

[4.2.3 TFTLCD液晶屏显示模块 14](#_Toc12393)

[4.3 窗帘控制设计 17](#_Toc29860)

[4.3.1 电机驱动设计 18](#_Toc25422)

[4.3.2 智能模式设计 19](#_Toc16434)

[4.3.3 手动模式设计 20](#_Toc24079)

[4.4 WIFI通信设计 21](#_Toc6476)

[4.4.1 串口初始化 21](#_Toc20941)

[4.4.2 ESP8266连接服务器 22](#_Toc12176)

[4.4.3 ESP8266收发数据 24](#_Toc28323)

[4.5 TLINK服务器设计 25](#_Toc7615)

[4.5.1 创建设备 25](#_Toc11039)

[4.5.2 连接设备 26](#_Toc21460)

[4.5.3 添加触发器 27](#_Toc17509)

[4.5.4 添加云组态 28](#_Toc23316)

[4.6 安防模块设计 29](#_Toc9361)

[第5章 系统的测试 31](#_Toc2923)

[5.1 系统测试 31](#_Toc2330)

[5.1.1 窗帘控制测试 31](#_Toc17609)

[5.1.2 WIFI通信测试 31](#_Toc20792)

[5.1.3 TFTLCD显示与触摸控制测试 32](#_Toc5221)

[5.1.4 TLINK触发器测试 33](#_Toc23716)

[第6章 总结和展望 35](#_Toc11528)

[6.1 本文总结 35](#_Toc25895)

[6.1.1 存在的问题及待改进地方 35](#_Toc4821)

[6.2 未来展望 36](#_Toc20949)

[参考文献 37](#_Toc7720)

[附录 38](#_Toc14565)

[致谢 39](#_Toc22139)

图目录

[图2-1 基于STM32的智能窗帘实现方案 4](#_Toc24951)

[图3-1 智能窗帘系统原理图 5](#_Toc31998)

[图3-2 STM32F407GT6主控板 6](#_Toc29367)

[图3-3 L298N电机驱动模块 7](#_Toc10128)

[图3-4 光敏电阻传感器模块 7](#_Toc14892)

[图3-5 DHT11温湿度传感器模块 8](#_Toc21844)

[图3-6 ESP8266 WI-FI模块 8](#_Toc6041)

[图3-7 ESP8266 WI-FI模块 9](#_Toc12159)

[图3-8 HC-SR501人体红外感应模块 9](#_Toc15834)

[图4-1 系统主程序流程 10](#_Toc31254)

[图4-2 Keil uVision5 11](#_Toc4908)

[图4-3 起始信号时序 13](#_Toc4992)

[图4-4 数字0信号表示方法 13](#_Toc20719)

[图4-5 数字1信号表示方法 13](#_Toc14798)

[图4-6 传感器采集数据流程 14](#_Toc18016)

[图4-7 LCD初始化流程 14](#_Toc2829)

[图4-8 PCtoLCD2002 软件界面 16](#_Toc32271)

[图4-9 设置取模方式 16](#_Toc8542)

[图4-10 image2lcd 软件设置界面 17](#_Toc17442)

[图4-11 智能窗帘控制流程 18](#_Toc28847)

[图4-12 窗帘防过卷功能设计流程 19](#_Toc15275)

[图4-13 智能控制程序流程 20](#_Toc31553)

[图4-14 定时功能程序流程 21](#_Toc25486)

[图4-15 WIFI通信总体流程 21](#_Toc23398)

[图4-16 SocketTool连接服务器流程 22](#_Toc12245)

[图4-17 SocketTool发送协议数据 22](#_Toc21525)

[图4-18 TLINK监控中心画面 23](#_Toc16992)

[图4-19 ESP8266连接TLINK流程 23](#_Toc26443)

[图4-20 ESP8266接收数据 24](#_Toc26194)

[图4-21 ESP8266发送数据 24](#_Toc10326)

[图4-22 TLINK监控中心画面 25](#_Toc19372)

[图4-23 创建设备界面 26](#_Toc29044)

[图4-24 数据传输协议编辑界面 27](#_Toc11505)

[图4-25 输入控制指令界面 27](#_Toc8045)

[图4-26 设置触发条件界面 28](#_Toc5840)

[图4-27 添加触发设计界面 28](#_Toc19224)

[图4-28 添加云组态 29](#_Toc2588)

[图4-29 创建云组态流程 29](#_Toc30697)

[图4-30 安防模块工作流程 30](#_Toc12966)

[图5-1 服务器传感器列表 32](#_Toc10227)

[图5-2 触发器触发后数据变化 33](#_Toc429)

[图5-3 数据恢复后变化 34](#_Toc2316)

[图5-4 微信报警通知图 34](#_Toc12542)

表目录

[表3-1 STM32F407ZGT6属性参数 6](#_Toc4923)

[表4-1 直流电机状态表 18](#_Toc17461)

[表5-1 窗帘控制测试 31](#_Toc10710)

[表5-2 Tlink及ESP8266模块测试 32](#_Toc13562)

[表5-3 TFTLCD信息显示及传感器模块测试 33](#_Toc11881)

[表5-4 TLINK触发器测试 33](#_Toc17595)

第1章 绪论

1.1 课题背景

在当今的智能信息化时代，互联网的崛起以及物联网技术的高速发展使人们不断追求更高品质的生活。在日常生活中那些传统的家电或者家居也逐渐地被市场淘汰，取而代之的是那些以智能为标签的生活常用品，例如：智能热水壶、智能音箱、智能冰箱、扫地机器人等，这些家电已经日渐的步入我们的生活当中，在市场上的比例也越来越大。智能窗帘作为智能家居的代表之一，以功能简单以及实用性强而受欢迎，但是在当今市场上智能窗帘的价格颇高，使得其应用范围并不太广泛。

在改善传统窗帘操作不方便以及功能相对单一的基础上，设计出一种易控制、低功耗、高智能以及价格适中的智能窗帘控制系统，用以满足消费者对于家庭生活智能化与提升自身生活质量的要求。

1.2 课题国内外发展现状

20世纪50年代以来，随着现代电子技术、通讯技术以及自动化技术的发展，遥控、光控、以及声控窗帘应时而生。智能窗帘不仅具有传统的使用功能，提供安全舒适的家庭生活空间，而且能提供全方位的信息交互功能，优化人们的生活方式。智能窗帘产品搭上了时代的快车飞速发展。

智能窗帘的控制方式可分为三种，分别为光控、声控以及遥控。遥控和声控属于半自动；虽然光控是全自动的，但是仅仅只限于对光线的检测，但难以满足用户在开或者关窗帘时的不同需求而难以实施和普及。随着高新技术的崛起，智能窗帘的功能也在逐步地完善，在美化居住环境的同时也能够让我们的生活变得更加简单和方便。

电动窗帘最早在20世纪50-60年代的欧洲诞生，随后在欧美国家逐渐发展。目前国内智能窗帘市场领军品牌杜亚，于2002年左右布局这一领域，成功将窗帘与门窗电机产品引进到中国市场，开始投入智能电机研发，但是没有得到很大的推广。初期主要应用在商业领域的车库与商户门，以及五星级酒店客房的电动窗帘产品。随着电控技术的提高及相应产品的价格不断下降，智能窗帘热才东山再起。全国共有170多种智能窗帘获得了国家专利，虽然说技术上是大同小异，但是在售价上却天差地别，其价格之间能够相差数千元。

虽说智能窗帘在我国是一个新兴行业，但是在进近些年来，智能窗帘系统生产商就由起初的几家公司增加到如今的几百家，它的发展速度之快。就目前而言，我国的智能窗帘系统生产商、集成商、分销商与装饰公司都形成了一定的规模，具有广阔的发展前景。

1.3 目的意义

智能窗帘与传统窗帘的不同之处在于用户能够通过网络来实时操作窗帘的开或者关，即便我们正忙于事务当中或者身处休息，都能够依据自己的需求调整窗帘的状态。同时智能窗帘能够根据环境的需求自动调整窗帘的状态以满足环境的光照适宜。随着近几年科技的发展，智能窗帘的功能也在逐步的完善，能够根据室内环境状况自动调光线强度、空气湿度、平衡室温等，有智能光控、智能雨控、智能风控三大突出的特点。智能窗帘的出现不仅能够使我们的生活变得更加方便快捷，同时让我们在最舒适的环境当中生活，让不同年龄阶段的人享受生活、热爱生活。

1.3 论文主要工作

论文所研究和实现的课题为基于STM32的智能窗帘控制与设计，主要目的是通过控制系统上的传感器将检测到的环境数据通过WI-FI模块透传到在互联网上建立的云平台，手机微信通过绑定云平台上的用户进行实时监测与控制。在智能窗帘控制系统上的触控屏上也能够实时监测到环境数据，同时也能够通过触摸屏来改变窗帘的状态和实现其他功能。

全文的主要内容安排如下：

第一章：介绍了智能窗帘的背景、在国内外的状况和未来发展趋势以及其目的意义。

第二章：介绍了所要实现的智能窗帘控制系统的总体设计方案。

第三章：介绍了系统整体硬件的结构框架设计。

第四章：介绍了系统各部分的详细设计。

第五章：介绍了系统的整合测试。

第六章：介绍了论文的总结以及对未来的展望。

第2章 系统总体方案

2.1 系统设计要求

要求智能窗帘系统实现以下功能。

（1）窗帘自动打开、关闭：在智能模式下，STM32单片机会根据外界光线强度、当前所处的时间段、用户设置的光照阈值，结合三者的情况，自动去控制窗帘的开/关。无须人为调节，便能达到动态调节室内的亮度，保证用户由良好的体验。

（2）手动控制窗帘开/关功能：在手动模式下，用户根据自身的需要，可以随时选择打开/关闭窗帘，只需在触摸屏或者微信端上轻轻一点，窗帘就会打开/关闭。

（3）模式切换功能：智能窗帘系统需有两种模式，分别是智能模式、手动模式。当系统处于智能模式时，会根据传感器采集的数据，自动控制窗帘开关。当系统处于手动模式时，由用户自行决定窗帘的开与关。

（4）定时控制功能：系统给用户提供年、月、日、时、分、秒、窗帘开/关的选择，让用户可以设置窗帘在未来某个时间点的状态是开还是关，当用户设置的时间有误，如设置的时间是已经过去的、没有选择窗帘状态等，在屏幕上显示出对应错误的提示，用户可重新进行设置。

（5）夜晚蜂鸣器、温度警报功能：智能窗帘系统具备一定的安防作用，在夜晚期间(00：00—06：00)，红外传感器会检测是否有外部人员从窗户入侵。当红外感应到时，蜂鸣器会响起，向入侵者发出警告。同时DHT11传感器检测室内温度，如果温度过高，且持续一段时间，将会通过设备绑定的报警方式及时通知用户异常情况。

（6）TFTLCD液晶屏实时显示传感器数据：在液晶屏上每十秒动态刷新温度、湿度、光照强度等数据，实时更新窗帘、控制按钮等状态。通过查看简洁的UI界面不仅能控制到当前窗帘的状态，而且能掌握到室内环境情况。

（7）服务器端远程控制窗帘开/关功能：在云平台TLINK中发布智能窗帘系统设备的组态，设定好与终端设备对应的数据传输协议，在组态上的操作都可远程控制终端设备，也可以查看到所有传感器报警记录、实时曲线、历史查询等。

（8）手机微信控制窗帘开/关功能：关注云平台TLINK公众号，绑定设备。在网络畅通情况下，便可以随时随地地控制或查看终端设备。

（9）实时检测连接服务器状态，失败重连功能：智能窗帘系统通过WIFI模块将检测的环境数据、窗帘状态实时发送到服务器，在连接期间，可能会出现网络波动，导致终端的数据无法及时上传。所以需要不断地检测服务器发送过来的心跳包，如果没有收到心跳包，就会重启WIFI模块，重新进行连接。

2.2 系统方案设计

系统整体设计框架图如图2-1所示。系统采用STM32作为主控芯片，将室内环境检测模块、安防模块、功能选择模块、窗帘控制模块、TFTLCD模块连接至单片机，TFTLCD液晶屏上将显示传感器所获取的环境数据，以及实时更新窗帘的状态。主控芯片通过对传感器采集的数据进行判断，从而控制蜂鸣器报警模块和直流减速电机的转动方向。

在智能模式下，主控芯片将根据当前的光照强度、用户设置的光照阈值、二者情况自动打开或关闭窗帘。此外，用户可以在手动模式下设置定时开关或手动点击触摸屏上的窗帘开关。同时窗帘的当前状态会通过WIFI模块实时更新到TLINK服务器上监控中心，传感器采集的数据则是定时上传至服务器，服务器将接收到的所有数据反馈至用户手机微信上。

用户在微信的TLINK公众号可以随时随地通过数据监测到室内情况，而且免去了安装APP的麻烦，节省用户手机的空间，同时可通过微信公众号远程控制窗帘状态。




图2-1 基于STM32的智能窗帘实现方案

第3章 系统硬件设计

3.1智能窗帘结构模型

智能窗帘的工作原理是通过控制电机的正反转，使窗帘沿着滑轨来回运动。其中的核心就是电机的控制。

图3-1为智能窗帘系统工作原理图。它由窗帘盒、直流减速电机、滑轮、同步带、STM32单片机等部件组成。




图3-1 智能窗帘系统原理图

STM32单片机通过驱动L298N模块去控制直流减速电机，电机带动同步带，使得窗帘沿着轨道来回运动。窗帘的长度可能不同，可能会导致无法确定电机需转动多长的时间，因此通过在窗帘闭合处以及轨道的一端，各安置一个光敏传感器，根据传感器反馈的数据，实时判断窗帘开与关是否到达边缘，防止窗帘过卷损坏。

3.2 系统硬件实现

3.2.1 主控芯片模块

STM32是指ST公司开发的32位微控制器，系统的主控芯片为STM32F407ZGT6，如图3-2。其采用 Cortex-M4 内核，带FPU和DSP指令集；更高的性能，最高运行频率可达168Mhz；接口丰富，自带了各种常用通信接口，比如USART、I2C、SPI等，可接非常多的传感器，可以控制很多的设备，可以方便的进行各种外设的开发。在板子上面，还可以跑系统 FreeRTOS/ucosiii，图形界面emwin。板上很多资源可以灵活配置，以满足不同条件下的使用。同时具有更快的模数转换速度、更低的ADC/DAC工作电压、32位定时器、带日历功能的实时时钟（RTC）、IO 复用功能大大增强。此外可以方便的购买到，性价比高，具有较为广泛的兼容性，其属性如表3-1。




图3-2 STM32F407GT6主控板

表3-1 STM32F407ZGT6属性参数

|  |  |
| --- | --- |
| 属性 | 参数值 |
| UART/USART | 4 USART+2 UART |
| SPI | 3 |
| I/O数 | 114 |
| USB Host/OTG | 1 |
| I2C | 3 |
| 主频 | 168MHz |
| CAN | 2 |
| A/D | 24x12bit |
| D/A | 2x12bit |
| ROM | 1MB |
| RAM | 192KB |
| ROM类型 | FLASH |
| CPU位数 | 32-bit |
| CPU内核 | ARM Cortex-M4 |

3.2.2 窗帘控制模块

窗帘的开启或关闭主要是依靠N20直流减速电机和L298N驱动模块，如图3-3。将STM32的DC-12V电源输出引脚与驱动芯片的VCC、GND通过杜邦线进行连接，单片机的输出引脚PB4、PB3、PB5分别接到L298N的IN1、IN2、ENA上，L298N模块的输出引脚OUT1与OUT2分别与电机的两个引脚连接。当PB4、PB3分别输出高低电平时，电机带动同步带转动，窗帘打开；当PB4、PB3分别输出低高电平时，电机带动同步带转动，窗帘关闭；当PB4、PB3分别输出低低电平时，电机停止转动，窗帘停止不动。




图3-3 L298N电机驱动模块

3.2.3 室内环境监测模块

光照模块、温湿度检测模块和TFTLCD模块构成了室内环境监测模块。光照模块采用的是光敏电阻传感器，如图3-4，它是利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器，它的敏感波长在可见光波长附近，包括红外线波长和紫外线波长。将模块的模拟信号输出引脚AO与板子上的PF3，利用ADC3的通道9来读取光敏二极管电压的变化，从而得到环境光线的变化，并将得到环境光线的强弱。光线越强，电压越低，光线越暗，电压越高，经转化后显示在 TFTLCD 上面。




图3-4 光敏电阻传感器模块

温湿度检测模块采用的是数字温湿度传感器DHT11，如图3-5，是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它与STM32之间通过单总线进行通信，仅仅需要单片机上的一个I/O口，就可以实时的采集到本地的湿度和温度，而且数据采用校验和方式进行校验，有效的保证数据传输的准确性，其串行数据线DATA直接与STM32的PA15口连接，用于获取其数据。




图3-5 DHT11温湿度传感器模块

TFTLCD模块即采用薄膜晶体管液晶显示器，其分辨率为320x240，支持65K色显示，自带可用来作为控制输入的触摸屏。屏幕上显示窗帘状态、各个传感器的数据等。用户只需在屏幕上点击，就可以轻松打开或关闭窗帘。在硬件上，TFTLCD模块与STM32单片机的I/O口的连接关系如下：LCD\_CS片选信号对应 PG12即FSMC\_NE4；LCD \_RS对应 PF12即FSMC\_A12；LCD \_W对应PD5即FSMC\_NWE；LCD\_RD对应PD4即FSMC\_NOE；LCD \_D[15:0]则直接连接在FSMC\_D15~FSMC\_D0上。

3.2.4 WIFI模块

远程操控、TLINK服务器、窗帘系统三者之间的联系是串口WiFi无线模块—ESP8266实现的，如图3-6。它拥有完整TCP/IP协议栈，能够将串口的数据转化为无线网络信号，具有三种工作模式，分别是Station(无线终端)、AP(无线接入点)、Station+AP(两种模式共存)，实现十分灵活的组网方式和网络拓扑。STM32通过串口通信方式与其进行数据的交互，ESP8266模块的RXD、TXD分别连接STM32的PA0、PA1引脚，通过UART4依次发送对应的AT配置指令，配置成功后就能够与服务器进行数据交互。




图3-6 ESP8266 WI-FI模块

3.2.5 安防模块

安防模块由蜂鸣器报警模块和人体感应模块组成。在单片机应用的设计上，很多方案都会用到蜂鸣器，大部分都是使用蜂鸣器来做提示或报警，比如按键按下、开始工作、工作结束或是故障等等。在系统中用于报警功能，蜂鸣器的工作电流一般比较大，以致于单片机的I/O 口是无法直接驱动的，所以要利用放大电路来驱动，如图3-7，通过GPIO的输出电平控制三极管的导通来放大电流就可以了。




图3-7 ESP8266 WI-FI模块

人体感应模块使用的是HC-SR501，如图3-8，它是基于红外线技术的自动控制模块，灵敏度高，可靠性强。将其触发方式设置为可重复触发，即感应输出高电平后，在延时时间段内，如果有人体在其感应范围活动，其输出将一直保持高电平，直到人离开后才延时将高电平变为低电平。将OUT信号输出引脚接至STM32的PC12上。



图3-8 HC-SR501人体红外感应模块

第4章 系统软件设计

4.1 总体设计

系统的软件主要包括以下模块：初始化STM32F407的内部资源、室内环境监测模块、安防模块、WIFI通信模块、TLINK服务器设计、窗帘控制模块。

整体设计思路如图4-1。系统上电启动后，首先初始化STM32内部资源，包括：定时器、IIC、串口、ADC、RTC（带日历功能）以及所用到的通用IO口等，这些资源是整个系统运行的基础。使用光敏电阻传感器实时监测环境的光照强度，利用光电开关检测窗帘的当前是所处的状态，并反馈给STM32单片机。单片机驱动TFTLCD液晶屏实时显示反馈信息，并每间隔10秒将反馈信息通过WIFI模块传送到TLINK服务器上。同时，STM32一直准备接收和解析从TLINK监控中心或微信控制中心所发送而来的控制指令，根据该指令马上打开或者关闭窗帘。

若系统工作于智能模式，并且当前没有接收到来自用户具体的控制指令，则单片机将采集到的光照数据与用户所设定的阈值进行比较，在环境光强达到设置的阈值时，通过L298N模块控制电机转动从而调整窗帘的开合状态，此时用户无法控制窗帘的状态。

若系统工作于手动模式，用户在TFTLCD液晶屏控制界面上点击触摸屏打开或关闭窗帘，同时也能启用定时功能，在特定时间打开或关闭窗帘。




图4-1 系统主程序流程

室内环境监测模块所需要DHT11（温湿度传感器）与单片机通过单总线通信，仅仅需要一个IO口就可获取本地的温度、湿度；光敏传感器通过ADC采集电压，获取光敏电阻的变化，从而得出环境光线的变化；TFTLCD模块会显示室内的信息可视化，同时提供友善的功能操作界面。

安防模块使用HC-SR501（人体红外传感器）感应周围有没有运动的物体，采用可重复触发方式，当夜晚检测到有外部人员从窗户入侵时，会触发蜂鸣器响起。

WIFI模块最主要的作用就是将STM32和服务器实现通信，在ESP8266串口透传模式下，将终端的信息传输到云服务器。

窗帘控制模块分为了两种模式，分别是智能模式与手动模式。在智能模式下，系统根据光敏传感器所采集的数据及用户设置的阈值，通过L298N模块带动电机正反转，从而控制窗帘开/关。在手动模式下，具有定时功能可以让窗帘在某个时间点开或者关，或者手动点击屏幕上的窗帘开关。

4.1.1 软件开发环境简介

STM32的软件开发环境使用MDK5，是 RealView MDK的简称，其使用 uVision5 IDE 集成开发环境如图4-2，完美支持Cortex-M、Cortex-R4、ARM7和ARM9系列器件。ST(意法半导体)为了方便用户开发程序，提供了一套丰富的 STM32F4 固件库。固件库就是函数的集合，固件库函数的作用是向下负责与寄存器直接打交道，向上提供用户函数调用的接口（API）。在其STM32 官方标准固件库下，采用C语言进行开发。在结构性、可读性、可维护性上有明显的优势，易学易用。

MDK5软件的使用技巧在代码编辑和编写方面会非常有用。提供了关键字、注释、数字等自定义字体颜色的功能。可以在工具条上点击进行设置。MDK4.70 以上的版本，新增了代码提示与动态语法检测功能，使得 MDK的编辑器越来越好用。可以开启结构体/类成员提示功能、函数参数提示功能、代码提示功能，即在输入多少个字符以后，提示匹配的内容（比如函数名字、结构体名字、变量名字等），就开始提示。编写的代码存在语法错误的时候，会在对应行前面出现X图标，如出现警告，则会出现感叹号图标，将鼠标光标放图标上面，则会提示产生的错误/警告的原因。这功能些，对用户在编写代码过程中很有帮助，可以加快代码编写速度，并且及时发现各种问题。



图4-2 Keil uVision5

4.1.2 TLINK物联网云平台

TLINK物联网平台是一个免费开放的设备连接平台，支持工业设备的在线监控，微信/短信报警；依托云组态技术搭建个性化的监控界面，其平台应有云组态、小程序和公众号/APP；平台功能有监控中心、设备管理、触发器、云组态、定时任务、数据下载、用户中心等，其应用领域涉及工业制造、农业生产、环境监测、新能源等，物联场景自由绑定设备传感器，数据实时更新，做到在场景中监控，告别传统的数字图表密集型监控界面。基于丰富的素材快速搭建属于自己的物联场景。

平台围绕设备的“链接”展开多种相关服务，打通云平台、边缘计算网关、传感终端，使云、边、端可以灵活的搭建符合各种应用场景的数字化系统，同时集成了TCP、HTTP、MB RTU、MB TCP、MQTT、UDP、TP500。NB-IoT、CoAP等物联网协议，轻松实现工业数字化，其链接平台具有高度的安全性和稳定性。让使用者在享受平台服务的便捷。

4.2 室内环境监测实现

光敏传感器实时检测环境的光照强度，利用光电开关检测窗帘的当前开合状态，并反馈给STM32单片机，STM32进而控制电机的转动与停止，并将窗帘状态实时传送至TLINK服务器上，实现数据的动态更新。

温湿度传感器检测当前环境的温度、湿度，用来探测环境的异常变化，例如温度过高，可能是起火或其他异常情况，可及时通过微信通知到用户当前异常的信息。

TFTLCD显示信息模块：采用2.8寸TFTLCD作为主控端的显示，显示分辨率为320x240，TFTLCD经过调用快速画点函数，通过设计友好的人机交互界面，可以显示汉字、数字、字母等，显示系统的实时信息，包括光强检测模块与光电开关的反馈信号、设定的光强阈值、温湿度、时间日期等等。

4.2.1 温湿度传感器

首先配置好DHT11的串行数据线DATA，即PA15。随后根据DHT11的传输时序，STM32作为主机发送开始信号，检测DHT11是否有响应输出。如果主机一直接收不到正确的响应信号，则会对DHT11重新进行初始化，直到将其初始化成功，才执行后续程序。

DHT11一次完整的数据传输为40bit，高位先出：8bit湿度小数数据 +8bit湿度整数数据 +8bit温度小数数据 +8bit温度整数数据 + 8bit校验和。

总线空闲状态为高电平，主机把总线拉低等待DHT11响应，主机把总线拉低必须大于18ms，保证DHT11能检测到起始信号。主机发送开始信号结束后，延时等待20-40us后切换到输入模式，读取DHT11的响应信号。DHT11接收到主机的开始信号之后，等待主机开始信号结束，然后发送80us低电平响应信号。其开始信号如图4-3。




图4-3 起始信号时序

总线为低电平，说明DHT11发送响应信号，DHT11发送响应信号后，再把总线拉高80us，准备发送数据，每一bit数据都以50us低电平时隙开始，高电平的长短时间决定了数据位是0还是1。格式如图4-4、图4-5，如果读取响应信号为高电平，则DHT11没有响应，说明电路可能连接不正常，需进行排查。当最后一bit数据传送完毕后，DHT11拉低总线50us，随后总线由上拉电阻拉高进入空闲状态。




图4-4 数字0信号表示方法




图4-5 数字1信号表示方法

4.2.2 光敏传感器

光敏传感器的AO模拟量输出引脚与STM32的PF3口相连接，先使能GPIOF的时钟，然后设置PF3为模拟输入。同时把PF3复用为ADC3，要使能ADC3时钟。初始化ADC3 参数，设置ADC3的转换分辨率，转换方式，对齐方式，以及规则序列等相关信息。在设置完了以上信息后，开启AD转换器。使能指定的ADC3的软件转换启动功能，等待转换结束。多次读取ADC3通道9的转换结果，取其平均值。其整体流程如图4-6。

经过简单量化后，转换成0~100的光强值。0对应最暗，100对应最亮。读取量化后的值，从而得到环境光线的变化，并将得到的光线强度，显示在TFTLCD上面。




图4-6 传感器采集数据流程

4.2.3 TFTLCD液晶屏显示模块

采用2.8寸TFTLCD作为主控端的显示模块，具有UI界面美观的优点，可以显示系统的一些实时信息，包括光强检测模块与光电开关的反馈信号、设定的光强阈值、温湿度、时间日期等等，且自带触摸屏功能。

先将TFTLCD模块相连的IO口进行初始化，其驱动芯片为ILI9341液晶控制器，以便驱动LCD，初始化TFTLCD模块。LCD的硬复位和初始化序列，只需要执行一次即可。如图4-7。




图4-7 LCD初始化流程

显示字符/数字，就需要多次使用画点函数，就是先设置坐标，然后往坐标写颜色。同时定义的一个全局变量，用于存放画笔颜色。LCD\_DrawPoint 函数虽然简单，但是至关重要，其他几乎所有上层函数，都是通过调用这个函数实现的。该函数的实现如下：

void LCD\_SetCursor(u16 X, u16 Y)

{

LCD\_CMD=0x2A;

LCD\_DATA=(X >> 8);

LCD\_DATA=(X & 0xFF);

LCD\_CMD=0x2B;

LCD\_DATA=(Y >> 8);

LCD\_DATA=(Y & 0xFF);

}

//开始写GRAM

void LCD\_WriteGRAM(void)

{

LCD\_CMD=0x2C;

}

void LCD\_DrawPoint(u16 x,u16 y)

{

LCD\_SetCursor(x,y); //设置光标位置

LCD\_WriteGRAM(); //开始写入GRAM

LCD\_DATA=BRUSH\_COLOR;

}

ILI9341驱动器所有的指令都是8位的（高8位无效）。

0x2A，是列地址设置指令，指令用于设置x坐标，该指令带有4个参数，实际上是 2 个坐标值：SC和EC，即列地址的起始值和结束值，SC必须小于等于EC，且0≤SC/EC≤239；一般EC没有变化，只需要设置一次即可（在初始化ILI9341的时候设置），从而提高速度。

0X2B，是页地址设置指令，该指令用于设置纵坐标（y坐标），其使用方法与0x2A类似，这里不再赘述。

0X2C，该指令是写GRAM指令，在发送该指令之后，可以往LCD的GRAM里面写入颜色数据了，该指令支持连续写。设置好起始坐标（通过SC，SP设置）后，每写入

一个颜色值，GRAM地址将会自动自增1（SC++），如果碰到EC，则回到SC，同时SP++，一直到坐标：EC，EP 结束，其间无需再次设置的坐标，从而大大提高写入速度。

显示字符，需要有字符的点阵数。ASCII常用的字符集总共有95个，从空格符开始，分别为：“0!"#$%&'()\*+,-0123456789......tuvwxy”。首先要得到这个字符集的点阵数据，通过一款字符提取软件：PCtoLCD2002完美版，如图4-8。该软件可以提供各种字符，包括汉字（字体和大小都可以自己设置）阵提取，且取模方式可以设置好几种，常用的取模方式如图4-9，该软件都支持。其根据所字符生成对应点阵数据。




图4-8 PCtoLCD2002 软件界面




图4-9 设置取模方式

初始化在TFTLCD显示图片则是通过读取内部flash的图像数据，并显示在LCD上，从而大大加快图片显示的速度。图像数据由image2lcd V2.9生成（仅支持16位真彩色图片，且使用：从上到下，从左到右的扫描方式），如图4-10，它能把各种来源的图片转换成特定的数据格式以用来匹配单片机系统所需要的显示数据格式。Image2Lcd支持的输入图像格式包括：BMP，WBMP，JPG，GIF，WMF，EMF，ICO等等。Image2Lcd保存的图像数据组织方式为：图像头数据-调色板数据-图像数据。程序会先去读取根据图像头数据信息，然后匹配LCD中的ILI9341存储器的读写方向、选用RGB565格式存储颜色数据，如不匹配，在显示图片时候会出现图片方向错误或颜色有误差等等，其图像头数据分析如下：

typedef struct \_HEADCOLOR

{

unsigned char scan;

unsigned char gray;

unsigned short w;

unsigned short h;

unsigned char is565;

unsigned char rgb;

}HEADCOLOR;

其结构体数据说明如下：

scan：扫描模式

Bit7：0：自左至右扫描，1：自右至左扫描。

Bit6：0：自顶至底扫描，1：自底至顶扫描。

Bit5：0：字节内象素数据从高位到低位排列，1：字节内象素数据从低位到高位排列。

Bit4：0：WORD类型高低位字节顺序与PC相同，1：WORD类型高低位字节顺序与PC相反。

Bit3~2：保留。

Bit1~0：[00]水平扫描，[01]垂直扫描，[10]数据水平,字节垂直，[11]数据垂直,字节水平。

gray：灰度值 1：单色，2：四灰，4：十六灰，8：256色，12：4096色，16：16位彩色，24：24位彩色，32：32位彩色。

w: 图像的宽度。

h: 图像的高度。

在16位彩色模式下为0表示R G B颜色分量所占用的位数都为5Bits，为1表示R G B颜色分量所占用的位数分别为5Bits，6Bits，5Bits。



图4-10 image2lcd 软件设置界面

4.3 窗帘控制设计

窗帘的控制主要由L298N模块、N20直流减速电机和同步带构成。电机转动带动同步带，同步带进而带动窗帘在滑轨上滑动，实现了运行稳定，噪声小的目的。系统各个模块初始化完毕之后，提供两种系统模式给用户选择，两种模式均有防窗帘过卷功能，起到保护窗帘作用。窗帘开与关的逻辑控制流程图如4-11。




图4-11 智能窗帘控制流程

4.3.1 电机驱动设计

系统采用的是L298N双H桥直流电机驱动模块去控制电机转动。该驱动板可驱动两路直流电机，使能端ENA、ENB为高电平时有效，控制方式及直流电机状态如表4-1所示：

表4-1 直流电机状态表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENA | IN1 | IN2 | 直流电机状态 |
| 0 | X | X | 停止 |
| 1 | 0 | 0 | 制动 |
| 1 | 0 | 1 | 正转 |
| 1 | 1 | 0 | 反转 |
| 1 | 1 | 1 | 制动 |

L298N模块有IN1、IN2等共四条控制信号引脚，OUT1、OUT2等四个输出信号引脚，ENA、ENB两路使能信号引脚，当ENA为高电平，IN1、INT2分别为低高电平时，电机正转；为高低电平时，电机反转。通过控制ENA、IN1、IN2三条信号线的高低电平就可以实现对窗帘的打开、关闭以及停止的控制。由系统硬件设计可知STM32的PB4、PB3、PB5分别接到L298N的IN1、IN2、ENA上。只需将IO口配置为普通输出模式、速度为100M、推挽输出、上拉。

在控制电机转动时，需要一直去检测窗帘当前是否到达关闭的临界点或者窗帘滑轨边缘，防止窗帘过卷损坏。在这两个位置安装光敏传感器，调节好模块上灵敏度电位器从而调节检测光线亮度。模块在环境光线亮度达不到设定阈值时，DO 端输出高电平，当外界环境光线亮度超过设定阈值时，DO 端输出低电平。DO 输出端可以与STM32单片机直接相连，通过单片机来检测高低电平，由此来检测环境的光线亮度改变。当窗帘到达指定位置时，会遮挡住光敏传感器，会使得光线亮度有变化，因此两个光敏传感器可以组成光控开关。通过对两个DO 开关量输出（0 和 1）的判断，就能获取到当前窗帘的状态，光控开关能较好的保证在用户多次控制窗帘开合过程中，不会导致系统的功能混乱。其设计流程如图4-12。




图4-12 窗帘防过卷功能设计流程

4.3.2 智能模式设计

当系统处于智能模式下时，用户可以根据自身需求设置光照阈值，在LCD上会显示两个直观的加减按键图标，通过检测LCD模块自带触摸屏上的触摸点，判断触摸位置是否在图标范围内。如果是，则更改当前的光照阈值，并通过IIC总线将值写入AT24C02中，防止掉电丢失，系统重新上电后，也能恢复之前的设置，而不必重新设置。光敏传感器每10s采集一次光照强度，并与设定的阈值进行比较。当未达到阈值时，窗帘处于打开状态。当达到或超过阈值时，窗帘将会自动关闭，如图4-13。




图4-13 智能控制程序流程

4.3.3 手动模式设计

当系统处于手动模式下时，需要人为去点击触摸屏中的窗帘开关。在窗帘闭合与边缘处各有一个光电开关，通过对遮挡的判断获取窗帘当前的开合状态，并反馈给STM32,防止用户多次点击而造成系统功能紊乱。同时系统还具备定时开关的功能，进入简洁的设置界面后，用户根据简要的说明进行操作，可以设置年、月、日、时、分、秒以及选择窗帘开与关。当某个设置选项被选中时，会闪烁显示用于区分，在这过程中系统也考虑到其设置的正确性，如2月份不会出现30号。

系统会对所设置的时间的合理性进行判断，将其与STM32内RTC时间进行比较，如果设置的时间已经过去了，系统会给与对应的错误信息，并清空设置。当设置的时间符合条件时，系统将设置的时间以及窗帘开关状态通过IIC总线写入AT24C02中，防止掉电丢失。如图4-14。




图4-14 定时功能程序流程

4.4 WIFI通信设计

WIFI模块使窗帘系统与服务器进行数据的通信，实现远程控制，STM32通过串口4将采集的数据以及其他系统数据发往WIFI模块，WIFI模块直接透传至服务器上。整体工作流程如图4-15。




图4-15 WIFI通信总体流程

4.4.1 串口初始化

ESP8266模块是一款串口转无线的模块其内置TCP/IP协议栈，能够实现串口与WIFI之 间的数据格式转换，所以可以采用串口完成与单片机之间的连接和通信，其引脚接在STM32的串口4上。首先需对串口4进行设置，步骤如下：

（1）串口时钟使能，GPIO 时钟使能。

（2）设置引脚复用器映射：调用GPIO\_PinAFConfig函数。

（3）GPIO 初始化设置：要设置模式为复用功能。

（4）串口参数初始化：设置波特率，字长，奇偶校验等参数。

（5）开启中断并且初始化 NVIC，使能中断，使能串口。

（6）编写中断处理函数：函数名格式为 USARTxIRQHandler(x对应串口号)。

4.4.2 ESP8266连接服务器

1、使用SocketTool工具连接服务器：完成如图4-16步骤后，间隔10S会收到服务器下发的信息ok，即心跳包，这些信息是之前在协议中设置的内容，接着使用SocketTool工具上传数据，如图4-17输入符合协议的字符串，测试服务器是否能正确解析数据。




图4-16 SocketTool连接服务器流程




图4-17 SocketTool发送协议数据

2、观察数据变化：在TLINK监控中心或者微信上可以观察数据变化，如图4-18，确认服务器的各个设置出现没有问题。



图4-18 TLINK监控中心画面

3、ESP8266连接服务器：STM32通过UART4发送AT指令（每条AT指令需要以回车结束），设置工作模式为station，连接路由器，连接服务器TLINK，设置串口透传模式，发送服务器设备序列号。初始化TIM3并配置其定时时长为5秒，在10秒启动STM32中独立看门狗，当成功连接服务器时，ESP8266会通过UART4接收中断，接收到“<”字符，看门狗用来检测在规定时间内是否连接成功，如没有接收到该字符，将，看门狗将STM32进行复位，重新连接。如图4-19。




图4-19 ESP8266连接TLINK流程

4.4.3 ESP8266收发数据

ESP8266模块与STM32的数据交互是通过UART4中断服务函数。当ESP8266成功连接服务器时，服务器下发的数据分为两种：

一是心跳包ok字符，服务器间隔10秒发送一次，用来检测WIFI模块与服务器两者之间的连接是否正常，如果是心跳包，则将TIM2计时清零，重新计时，检测其连接正常。

二是控制指令以字符‘[’开头，UART4的中断服务函数先判断是哪种数据，如果是控制指令，则将指令存储在缓冲数组中，用strcmp判断指令类型，从而去执行对应的操作，如图4-20。

上传数据则是在TIM3定时10秒上传一次，如图4-21。




图4-20 ESP8266接收数据




图4-21 ESP8266发送数据

4.5 TLINK服务器设计

TLINK服务器设计主要由以下部分组成：创建设备、连接设备、添加触发器、添加云组态。系统中上传感器采集的数据经WIFI模块通过TCP协议透传到云服务器所创建的设备中，用户通过网页或者手机微信公众号绑定服务器上设备，不仅可直观的监测到监控中心上数据，如图4-22，而且能够查询到数据的历史记录。同时当传感器数据有异常情况出现时，触发器能及时通过所绑定的方式通知用户。



图4-22 TLINK监控中心画面

4.5.1 创建设备

在TLINK官网上按照提示注册用户账号后，登录TLINK物联网平台，在左侧导航栏选择设备管理中的添加设备，按照页面提示填写如下信息。如图4-23。

（1）设备分组：对设备进行分组，分组之后在可以设备管理页面进行调整。

（2）链接协议：根据系统中ESP8266模块支持的协议，选择TCP协议。

（3）掉线延时：此时间只与“已连接”和“未连接”状态有关系，如果在该时间范围内没有数据传到平台，那么该设备连接状态显示“未连接”。所以此时间要设置为比实际上行数据间隔要大，才不会在正常传输数据过程中出现“未连接”。窗帘系统每10秒会上传一次传感器数据，设置其值为60s。

（4）传感器：添加不同类型的数值，用来显示设备的不同变量，一个传感器代表设备的一个变量。在窗帘系统中共上传4个采集到的数据以及6种功能的控制，因此需要添加4个数据型传感器，6个开关型传感器。

（5）创建设备：创建设备后由平台自动生成一个序列号，它设备的唯一标识，可以重新获取和编辑，窗帘系统依靠此序列号与服务器上设备进行匹配。




图4-23 创建设备界面

4.5.2 连接设备

进入设备管理>编辑设备>链接协议>TCP。进入设备管理，设置连接，设置协议标签。

设备发给平台的是一组经过特定编码的数据包，并非可以直接显示的数据，所以平台需要对数据包进行解析。为了能够解析更多种数据包，平台定义了“协议标签”，平台通过协议标签的组合来解析数据包。其使用到的标签如下：

（1）数据头标签（H）：数据包的前面一两个字节，一般固定不变。

（2）分隔符标签（S）：数据包中用户分隔或修饰用的字节。

（3）数据标签（D）：数据包中需要解析的字节，平台从此标签中获得数据。

（4）结束符标签（T）：数据包的结尾一两个字节。

WIFI模块发送至服务器协议设置如图4-24，对应窗帘系统上传的的数据协议：#28，65，11，40，0，0，0，1，0，0，#共十个数据，分别对应温度、湿度、光照强度、光照阈值、窗帘状态、智能模式开关、窗帘开关、夜晚蜂鸣器警报开关、窗帘定时功能、获取最新数据，字符‘1’与‘0’分别代表了功能打开与关闭。首先需要添加数据头标签“#”，然后添加数据标签，之后添加分隔符标签“，”，以此类推，添加完10个数据之后再末尾添加一个结束符标签“#”，

可以通过打开友善调试助手，按照设置的协议标签发送数据，测试其协议是否设置正确，以及心跳包是否有定时发送，验证其连通性。

需要通过服务器来远程操作控制系统的话就需要通过对服务器上面的传感器按照一定数据格式进行写入控制指令如图4-25，如：[curtain\_on]表示窗帘打开，当STM32的WIFI模块接收到此指令时，窗帘就会打开。需要对开关型的传感器进行设置，写入指令之后我们就能够通过服务器远程控制智能窗帘系统实现所需要完成的功能了。




图4-24 数据传输协议编辑界面



图4-25 输入控制指令界面

4.5.3 添加触发器

触发器提供监控数据的报警功能。通过设置触发规则来定义报警系统如何检查监控数据，并在监控数据满足触发条件时发送报警通知。对重要监传感器设置报警规则后，用户便可在第一时间得知传感器数据发生异常，迅速处理故障。

在手机微信上关注TLINK公众号，并选择用户绑定，成功之后会在服务器上用户中心的联系人列表自动创建一个联系人信息，并显示微信昵称。然后进入触发器设置界面，选择关联的设备、传感器；设定触发条件如温度传感器数值高于40摄氏度，且持续1分钟后，开启触发器；接着添加报警联系人及选择对应的报警方式。如图4-26与图4-27。



图4-26 设置触发条件界面



图4-27 添加触发设计界面

4.5.4 添加云组态

在云平台上创建一个云组态，够更直观的了解到当前环境情况以及智能窗帘系统当前的工作状态，云组态和平台的设备接入无缝打通，无需写代码可以直接在可视化配置中选择对应的设备和传感器，即可进行设备监控。在页面左侧栏当中有一个云组态按钮，点击进去后在上方有个蓝色按钮显示创建组态。如下图4-28所示。通过拖拽的方式就可搭建仪表盘、曲线图、柱状图、饼图、进度条、动态管道，提供丰富体验良好并可自定义的组件可供使用。用户搭建好的物联场景(应用),可以生成链接/二维码等，可即时分享给多人查看，并支持加密。满足用户分级管理需求。



图4-28 添加云组态

搭建云组态步骤如图4-29。




图4-29 创建云组态流程

4.6 安防模块设计

安防模块主要是HC-SR501人体红外感应模块、蜂鸣器报警模块和RTC实时时钟。将人体红外感应模块的触发方式选择为可重复触发方式，感应输出高电平后，在延时时间段内，如果有人体在其感应范围活动，其输出将一直保持高电平，直到人离开后才延时将高电平变为低电平。RTC提供一个日历时钟（包含年月日时分秒信息），用来提供当前所处的时间段。当用户开启了夜晚警报功能且时间段位于凌晨0时-6时时，如果有人进入人体红外感应的范围时，该模块会输出高电平，STM32检测到该模块的输出引脚为高电平时，驱动蜂鸣器发出声音报警，警示用户有人闯入。当人体红外感应范围内没有非法物体时，该模块输出引脚为低电平，STM32检测到该模块的输出引脚持续保持低电平，蜂鸣器保持安静。同时会将人体红外感应的结果实时上传至服务器中，设计流程如图4-30。




图4-30 安防模块工作流程

第5章 系统的测试

5.1 系统测试

系统的测试主要对每一个模块实现的功能进行测试，分别为窗帘控制测试、TFTLCD显示与触摸控制测试、WIFI通信测试和TLINK触发器测试。

测试之前将所有传感器模块、ESP8266模块使用杜邦线接在对应的IO口上，组装好窗帘模型，然后将STM32单片机接上电源，用手机打开热点或者利用现有的WIFI，在程序中设置好对应热点名称、密码，将编译后的程序通过J-Link仿真器下载至芯片中。登录TLINK服务器进行功能测试。

5.1.1 窗帘控制测试

窗帘控制测试主要测试在智能模式下，当光强到达/未达到用户所设定的光照阈值时窗帘是否自动的关闭/打开；在手动模式下，在LCD上点击窗帘开关按键能否使电机控制窗帘开或关，同时窗帘在到达边缘的时能够自行停止；在远程控制下，通过手机微信或服务器端，在云组态上选择打开或关闭时，系统根据接收到指令控制窗帘。测试的项目以及结果如下表5-1所示。

表5-1 窗帘控制测试

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试项 | | 结果 | 现象 |
| 1 | 智能模式下 | 在光强到达设定的光照阈值窗帘是否关 | 窗帘在光强到达设定的光照阈值 | 电机转动窗帘关 |
| 2 | 在光强没有到达用户所设定的光照阈值范围内窗帘是否开 | 窗帘在光强到没有达用户所设定的光照阈值范围内会开 | 电机转动窗帘开 |
| 3 | 手动模式下 | 在手动模式下点击窗帘按键 | 窗帘状态会改变 | 点击转动窗帘开（关） |
| 4 | 在开窗帘时电机到达边界点 | 电机到达边界点会停 | 电机制动 |
| 5 | 在关窗帘时电机到达边界点 | 在关窗帘时电机到达边界点 | 电机到达边界点会停 | 电机制动 |

5.1.2 WIFI通信测试

TLINK及ESP8266模块的测试主要测试STM32是否能够通过ESP8266模块联网且能够成功连接上之前所设计好的服务器，同时系统所检测到的数据是否能够通过ESP8266模块透传到服务器上，通过服务器能够观察到实时的数据，如图5-1。最后在服务器端是否能对系统终端的各个功能进行远程控制。测试的项目以及结果如下表5-2所示。

表5-2 Tlink及ESP8266模块测试

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试项 | 结果 | 现象 |
| 1 | 连接热点网络 | 成功连接热点网络 | 手机显示有一个设备连接 |
| 2 | 连接TLINK服务器 | 成功连接TLINK服务器 | TLINK服务器上所有传感器的状态变为已连接 |
| 3 | 传感器数据是否上传服务器 | 传感器数据成功上传 | 服务器上对应的数据从默认值变成所上传的值 |
| 4 | 改变环境条件数据是否更新 | 数据能够及时的更新 | 数据的值有明显变化 |
| 5 | 点击触摸屏的开关，服务器上开关型传感器状态是否改变 | 服务器上对应传感器的状态会改变 | 对应传感器开关状态从NO变为OFF（OFF变为ON） |
| 6 | 从服务器对窗帘、夜晚警报、模式切换的开关进行控制单片机上对应的信息是否有改变 | 单片机上对应的信息会改变 | 窗帘状态、夜晚警报的信息从开变关（关变开），模式也能够进行切换 |



图5-1 服务器传感器列表

5.1.3 TFTLCD显示与触摸控制测试

TFTLCD信息显示及传感器测试主要测试LCD上能否正常显示以及实时更新传感器采集的数据，并且TFTLCD是否能够显示出各功能界面，同时点击触摸屏时，各功能按键是否能够实现所要实现的功能。测试的项目以及结果如下表5-3所示。

表5-3 TFTLCD信息显示及传感器模块测试

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试项 | 结果 | 现象 |
| 1 | 能否显示功能界面 | 正常显示功能界面 | 显示出数据信息及图标按键 |
| 2 | 环境条件变化，相应数据是否改变 | 相应的数据会改变 | 数值上有明显的变化 |
| 3 | 点击模式切换按钮 | 能够进行模式的切换 | 系统从手动模式切换到智能模式 |
| 4 | 智能模式下，点击光照阈值增减按钮 | 光照阈值强度能够进行增减 | 光照阈值的显示会在弱中强三种强度下进行切换 |
| 5 | 开启/关闭夜晚警报按键 | 能够开/关夜晚警报功能 | 蜂鸣器响/不响 |
| 7 | 手动模式下，选择定时功能 | 能选择时间、窗帘开/关 | 窗帘在指定时间打开/关闭 |

5.1.4 TLINK触发器测试

触发器的设置可以在室内发生异常情况下第一时间远程通知到用户，这里用温度、夜晚红外检测触发器进行测试，其他触发器与此大同小异，不进行赘述，如表5-4。在服务器上设置如果温度值高于40摄氏度，且维持时间超过1分钟；在夜晚，一旦红外感应检测有入侵者时，会马上通过用户设置的方式进行报警。

表5-4 TLINK触发器测试

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试项 | 结果 | 现象 |
| 1 | 温度超过1分钟高于40℃ | 触发器触发 | 微信收到温度报警通知 |
| 2 | 模拟夜晚红外检测有入侵者 | 触发器触发 | 微信收到红外报警通知 |

当满足触发条件时，触发器会被触发。在TLINK监控中心可以观察到温度数据会变为显眼的红色，以及会被圈出来，表示已经触发了警报，如图5-2。而在正常时，则是与其他传感器数据的显示是一致的。如图5-3。



图5-2 触发器触发后数据变化



图5-3 数据恢复后变化

微信接收到触发器发送的警报，如图5-4。



图5-4 微信报警通知图

第6章 总结和展望

6.1 本文总结

本论文提出了一种基于STM32的智能窗帘控制系统实现。先从大体上概括了整个系统的设计思路以及实现的方案，然后再拆分模块详细地介绍了各个模块的工作流程以及设计需要完成的功能，包括介绍有什么传感器模块，每个传感器的工作流程以及所需传感器去实现的功能；TLINK物联网云服务平台上建立与课题关联的服务器；WI-FI模块、电机驱动模块以及TFTLCD显示信息模块的工作流程和使用方法。全部模块整合在一起组成一个多功能的智能窗帘控制系统，同时能够通过手机端或者网页端对控制系统进行操控，使设计的课题得到了很好的实践效果，在获得实践经验的同时也获得了实物成果。

但从目前的测试效果来说，通过手机端或者网页端进行远程控制的时候会出现网络延迟现象，可能是服务器的缘故，我们所使用的服务器是完全免费提供测试的，如果使用商业服务器的话效果会比现在好，那种网络延迟的现象可能就会消失。

在实现设计的过程中，让自己学到了更多的知识，提高自身的动手能力。从最初的构思，小模块的实现，初步测试和基本功能逐渐完善，到整个系统运行。将C语言程序设计、单片机原理及应用、模拟电路基础等多门学科的内容进行结合应用。

通过实际的应用，才能更好去理解书本中的知识。同时细节方面也是不可忽略的，在数据上传出现了问题，最后发现是给字符串赋值的时候，字符‘0’赋值成了数字0没有注意到，导致字符串在数字0截断，使得后边数据解析出错；以及数组没有进行初始化，导致出现了乱码问题。在调试阶段，WIFI代码一直初始化不成功，这期间让人比较苦恼，因为这是系统的基础部分，通信不成功，其他功能无法实现；在定时功能的处理逻辑上，同样是出现各种bug等。经过网上查找资料，反复修改代码，一遍遍的进行测试，慢慢的把出现的问题一个个解决。

6.1.1 存在的问题及待改进地方

由于时间仓促以及自身水平有限，系统中仍然存在一些问题，需要在以后的开发和维护中继续完善。

代码结构上不太符合软件工程要求，其维护性、可移植性比较差，模块函数没有做到较好的高内聚，低耦合效果；系统的控制界面还不能满足多样化的信息需求，以及2.8寸的LCD偏小，显示的信息数量有限；其外接模块数量有些多，使用较多的杜邦线，在安装上不好处理；在WIFI通信中没有对收发数据进行校验，存在着丢包的风险，同时在连接服务器时所耗费的时间比较长。

当前设计的智能窗帘系统还存在着较多可以升级的地方。窗帘受到日照时间相对比较长，可以将系统的供电模块更换成太阳能电池板和蓄电池，更加有效的利用太阳能这一清洁能源，达到节能环保效果。通过ESP8266获取网络上的天气信息，在结合当前所处的时间段自动控制窗帘的打开与关闭，更好满足人们对舒适性的需求。与此同时，在窗帘的结构上可以添加多个直流减速电机，让窗帘可以升降，便于换洗，使窗帘控制开关更加稳定。控制简单、系统性能稳定。系统争取做到安全性、便捷性、节能性统一，符合智慧社区的发展理念。

6.2 未来展望

虽然当前智能窗帘系统只能根据光照因素去控制窗帘的开合，但其比普通窗帘具有更好的操作性。所有的传感器模块、驱动模块都是通过单片机IO引脚直接控制，虽然能够成功的实现所设计的功能，但是单片机是否能够承受住这么多模块的同时运行我们没有考虑在内，在未来吸收更多知识以及实践经验更丰富之后能够完善智能窗帘控制系统。智能家居在我们的现实生活当中也越来越普遍，各种各样的智能化产品不断出现，我们相信我们未来的生活会更加智能化，而这些产品的设计也会更加的人性化，使不同年龄段的人学习如何去使用也更加轻松。同时我们也希望未来能够有自己的想法以及能力将智能窗帘系统的功能进行完善，展现出一套更完美的智能窗帘控制系统。

参考文献

[1]刘榴，何英昊,李仁泽.基于STM32的简易智能家居控制系统设计[J].物联网技术，2016，(11):93-94+97.

[2] 张佑春，任远林，马玉清，张公永.基于STM32的智能家居控制系统设计[J].兰州工业学院学报，2016，(02):60-63.

[3] 刘火良，杨森.STM32库开发实战指南（第一版）[M].978-7-111-42637-0. 北京：机械工业出版，2013(02).

[4] Gao L M, Wang J, Zhong Z, Du J K. An exact analysis of surface acoustic waves in a plate of functionally graded materials[J]. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2009, 56(12): 2693-2700.

[5] 康华光.电子技术基础数字部分(第五版)[M].北京：高等教育出版社，2012，431.

[6] 李苗，王伟东，王帆．国内智能家居现状和发展[Ｊ].科技传播,2011(10)：27,33.

[7] 王化详，张淑英，传感器原理，天津：天津大学出版社，2008年6月出版.

[8] Lee T W, Jung S J, Chung W Y. Wireless surface acoustic wave temperature monitioring system with RF burst signal[J]. Sensor Letters, 2014, 12(12): 999-1002.

[9] 郭天祥，51 单片机C语言教程，电子工业出版，2009年6月出版.

[10] Jekel Katrin，Damian Marinella，Storf Holger.Development of a Proxy-Free Objective Assessment Tool of Instrumental Activities of Daily Living in Mild Cognitive Impairment Using Smart Home Technologies[J].Journal of Alzheimers disease，2016（52）：509-517.

[11]一种基于STM32的智能窗帘系统设计[J].电子制作,2018(23):46-47+65.

[12]王瑞喆.智能家居产品的发展状况及趋势分析[J].科技风,2020(04):21.

[13]《2019中国智能窗帘生态发展白皮书》[J].现代建筑电气,2019,10(12):55.

[14]苏赐民,谭志清,周祖彬,张佳哲.以WiFi为技术支持的智能窗帘控制系统设计[J].电子世界,2019(14):168-169.

[15]韩大凤. 基于嵌入式和Zigbee的智能窗帘控制系统设计与实现[D].安徽大学,2018.

[16]邓嘉卿,金鑫.基于单片机的智能窗帘控制系统设计[J].科技创新导报,2015,12(22):103-105+108.

附录

致谢

在完成毕业设计作品与论文的这段时间是学生生涯中最有意义的时光之一。从最开始点亮LED灯，到目前整个系统能够顺畅地运行，这期间也是经历了比较多坎坷，不断发现问题，解决问题，同时自身也是学习了很多新知识，在收集资料过程中拓宽了自己的视野。这一切都离不开这四年来知识的一点点积累，同时也感谢论文指导郝老师为我们论文题目的确认、初稿、定稿、答辩等提出的建议，以及在课堂上对我们的敦敦教导，传授我们专业上的知识。

在即将毕业之时，也意味着大学美好的生活时光即将逝去。感谢电子科技大学中山学院为我们提供优越的求学环境和生活条件。在学习期间，不仅掌握了专业上的知识，更重要的是明白做人做事的道理，让我们真正成长起来，在融入社会前奠定一定的基础。

最后感激大学中各位老师在这四年来对我们的教导。同时感谢在背后默默无闻支持我们的父母，是他们给了我们学习的机会。